pump\_disabled\_time\_interval

pump\_enabled\_time\_interval

Помпа включается через определённый изменяемый интервал времени бездействия

на веремя достаточное на двукратную прокачку (полного бака или от режима)? бака

Интервл времени бездействия помпы регулируется переменным резистором подключенным ко входу АЦП МК. Несколько вариантов для примера.

t

pump\_enabled\_time\_interval = const

pump\_disabled\_time\_interval